    JOB $c0: RESTORE_DV

    CB0F: AD DA 01  LDA $01DA        Controller-Befehl: Restore
    CB12: 20 F4 CB  JSR $CBF4        Kommando an Controller uebergeben
    CB15: 20 EC CB  JSR $CBEC        Auf Controller-Ready warten
    CB18: A5 8E     LDA $8E          Nummer der 1. physikalischen Spur holen
    CB1A: 85 27     STA $27          = Aktuelle Kopfposition
    CB1C: 85 88     STA $88          = Solltrack
    CB1E: A4 98     LDY $98          Kopfberuhigungszeit
    CB20: 20 D5 CB  JSR $CBD5        Zeit abwarten
    CB23: 4C 8B C3  JMP $C38B        Ok. Ende
        Previous Page / Next Page