    T&S der aktuellen Datei holen ($de3b)
    E: $52: aktuelle SA
    A: $4d/$4e: aktuelle T&S

    T&S der aktuellen Sekundaeradresse holen

    Einsprung von $845F, $84A6, $93E7, $95BB, $97E4, $9834:

    9D79: 20 27 90  JSR $9027        Kanal zum Lesen holen

    T&S des aktuellen Kanals holen

    Einsprung von $989C, $9B8A, $9C45, $9CC7, $A273, $A3BE, $A9E0,
                  $A9FC, $B668:

    9D7C: 20 11 9F  JSR $9F11        Nummer des aktiven Puffers holen
    9D7F: 85 6C     STA $6C          aktuellen Puffer merken
    9D81: 0A        ASL              (2-Byte Tabelle)
    9D82: A8        TAY
    9D83: B9 0B 00  LDA $000B,Y      T&S aus Jobspeicher holen
    9D86: 85 4D     STA $4D
    9D88: B9 0C 00  LDA $000C,Y
    9D8B: 85 4E     STA $4E
    9D8D: 60        RTS

        Previous Page / Next Page