     $EF3A/61242:   Set buffer pointer for BAM

    Jump from $D075, $EF0C, $F005:

    EF3A: 20 0F F1  JSR $F10F       ; get 6 for drive 0
    EF3D: AA        TAX
    EF3E: 20 DF F0  JSR $F0DF       ; allocate buffer
    EF41: A6 F9     LDX $F9         ; buffer number
    EF43: BD E0 FE  LDA $FEE0,X     ; buffer address, hi byte
    EF46: 85 6E     STA $6E
    EF48: A9 00     LDA #$00        ; lo byte
    EF4A: 85 6D     STA $6D         ; pointer to $6D/$6E
    EF4C: 60        RTS

        Previous Page / Next Page