    Drivenummer setzen, LED einschalten ($c368)

    Einsprung von $8096:

    8251: A9 00     LDA #$00         Befehlssyntaxflag loeschen
    8253: 8D A2 02  STA $02A2
    8256: AC 91 02  LDY $0291        Position der Drivenummer holen

    Einsprung von $8268:

    8259: B1 CD     LDA ($CD),Y      Drivenummer holen
    825B: 20 95 82  JSR $8295        mit '0' und '1' vergleichen
    825E: 10 0D     BPL $826D        Drivenummer ok., ==>
    8260: C8        INY              Zeilenende erreicht ?
    8261: C4 29     CPY $29
    8263: B0 05     BCS $826A        ja, ==>
    8265: A4 29     LDY $29          Drivenummer am Zeilenende suchen
    8267: 88        DEY              (z.B. 'I0','V0','$0', ...)
    8268: D0 EF     BNE $8259        Befehlslaenge <>1, ==>

    Einsprung von $8263:

    826A: CE A2 02  DEC $02A2        = $ff

    Einsprung von $825E:

    826D: 4C F6 81  JMP $81F6        Drive-LED einschalten

        Previous Page / Next Page