    Prueft auf Diskettenwechsel
    und stellt ggf. das 1581-Format ein

    Einsprung von $FF69:

    9460: A9 01     LDA #$01         Diskettenwechsel ?
    9462: 24 25     BIT $25
    9464: F0 0A     BEQ $9470        nein, ==>
    9466: 49 01     EOR #$01         Flag loeschen
    9468: 85 25     STA $25
    946A: 20 CF B0  JSR $B0CF        Physikalisches 1581-Format einstellen
    946D: 4C B3 B0  JMP $B0B3        Ganze Diskette als Partition setzen

    Einsprung von $9464:

    9470: 60        RTS

        Previous Page / Next Page