    Controller initialisieren

    Einsprung von $C367, $CADC:

    CFD1: AD E4 01  LDA $01E4        Befehl $d0: 'Force Interrupt'
    CFD4: 8D 00 60  STA $6000        als Controller-Initialisierung
    CFD7: 20 2F AD  JSR $AD2F        120 ęs Warten
    CFDA: 20 2F AD  JSR $AD2F        ...
    CFDD: 20 2F AD  JSR $AD2F        ...
    CFE0: 4C EC CB  JMP $CBEC        auf Controller-Ready warten

        Previous Page / Next Page