    Fehlerbehandlung fuer Burst-Fastload setzen

    Einsprung von $B8EE:

    BA64: 20 7C BA  JSR $BA7C        Sprungvektoren retten
    BA67: A9 D3     LDA #$D3         ERROR: Error-Routine des Controllers auf
    BA69: 8D AE 01  STA $01AE        $b9d3 setzen
    BA6C: A9 B9     LDA #$B9
    BA6E: 8D AF 01  STA $01AF
    BA71: A9 DF     LDA #$DF         CMDERR: Error-Routine des DOS auf $dfdf
    BA73: 8D BA 01  STA $01BA        setzen
    BA76: A9 DF     LDA #$DF         [Da ist kein Programm !?
    BA78: 8D BB 01  STA $01BB         Vermutlich ist $b9df gemeint.]
    BA7B: 60        RTS

        Previous Page / Next Page