     $FA4E/64078:   Load head

    FA4E: C6 60     DEC $60         ; decrement counter
    FA50: D0 6C     BNE $FABE       ; not yet zero?
    FA52: A5 20     LDA $20
    FA54: 29 BF     AND #$BF        ; erase bit 6
    FA56: 85 20     STA $20
    FA58: A9 05     LDA #$05
    FA5A: 85 62     STA $62
    FA5C: A9 FA     LDA #$FA        ; pointer $62/$63 to $FA05
    FA5E: 85 63     STA $63
    FA60: 4C BE FA  JMP $FABE

        Previous Page / Next Page