     $EF06/61190:   Send New RS-232 Byte

    Jump from $EEBD, $F044:

    EF06: AD 94 02  LDA $0294
    EF09: 4A        LSR
    EF0A: 90 07     BCC $EF13
    EF0C: 2C 01 DD  BIT $DD01
    EF0F: 10 1D     BPL $EF2E
    EF11: 50 1E     BVC $EF31

    Jump from $EF0A:

    EF13: A9 00     LDA #$00
    EF15: 85 BD     STA $BD
    EF17: 85 B5     STA $B5
    EF19: AE 98 02  LDX $0298
    EF1C: 86 B4     STX $B4
    EF1E: AC 9D 02  LDY $029D
    EF21: CC 9E 02  CPY $029E
    EF24: F0 13     BEQ $EF39
    EF26: B1 F9     LDA ($F9),Y
    EF28: 85 B6     STA $B6
    EF2A: EE 9D 02  INC $029D
    EF2D: 60        RTS

        Previous Page / Next Page