    Block einlesen und Folgeblock merken ($d09b)
    E: $50    : Kanalnummer
       $4d,$4e: T&S
    A: $4d,$4e: T&S des Folgeblocks
                (Fileende: $4d=0, $4e=Anzahl der gueltigen Zeichen)

    Einsprung von $8FEA, $9B1C:

    8FD6: 20 85 95  JSR $9585        T&S an DC
    8FD9: 20 FE 8F  JSR $8FFE        Befehl (lesen) an DC
    8FDC: 20 ED 94  JSR $94ED        Jobausfuehrung ueberwachen

    Folgeblock merken

    8FDF: 20 71 90  JSR $9071        1. Byte aus Puffer holen
    8FE2: 85 4D     STA $4D
    8FE4: 20 71 90  JSR $9071        2. Byte
    8FE7: 85 4E     STA $4E
    8FE9: 60        RTS

        Previous Page / Next Page