    T&S an DC uebergeben ($d6d0)
    E: $50: Kanalnummer

    Einsprung von $8FD6, $8FF5, $9130, $9BCB, $9DB8, $A397, $A3A9:

    9585: 20 11 9F  JSR $9F11        Puffernummer holen

    Einsprung von $874E, $8EEE, $93C7, $9B5D, $9C19, $9E6D, $A59A,
                  $A5F1, $B64C, $BDD3, $BFF3:

    9588: 0A        ASL              <-- a: Puffernummer
    9589: A8        TAY
    958A: A5 4D     LDA $4D          T&S in entsprechenden
    958C: 99 0B 00  STA $000B,Y      Jobspeicher schreiben
    958F: A5 4E     LDA $4E
    9591: 99 0C 00  STA $000C,Y
    9594: A9 00     LDA #$00
    9596: AA        TAX
    9597: 60        RTS
        Previous Page / Next Page