     $F250/62032:   Set Output Device

    F250: 20 0F F3  JSR $F30F
    F253: F0 03     BEQ $F258
    F255: 4C 01 F7  JMP $F701

    Jump from $F253:

    F258: 20 1F F3  JSR $F31F
    F25B: A5 BA     LDA $BA
    F25D: D0 03     BNE $F262

    Jump from $F273:

    F25F: 4C 0D F7  JMP $F70D

    Jump from $F25D:

    F262: C9 03     CMP #$03
    F264: F0 0F     BEQ $F275
    F266: B0 11     BCS $F279
    F268: C9 02     CMP #$02
    F26A: D0 03     BNE $F26F
    F26C: 4C E1 EF  JMP $EFE1

    Jump from $F26A:

    F26F: A6 B9     LDX $B9
    F271: E0 60     CPX #$60
    F273: F0 EA     BEQ $F25F

    Jump from $F264, $F28C:

    F275: 85 9A     STA $9A
    F277: 18        CLC
    F278: 60        RTS

    Jump from $F266:

    F279: AA        TAX
    F27A: 20 0C ED  JSR $ED0C
    F27D: A5 B9     LDA $B9
    F27F: 10 05     BPL $F286
    F281: 20 BE ED  JSR $EDBE
    F284: D0 03     BNE $F289

    Jump from $F27F:

    F286: 20 B9 ED  JSR $EDB9

    Jump from $F284:

    F289: 8A        TXA
    F28A: 24 90     BIT $90
    F28C: 10 E7     BPL $F275
    F28E: 4C 07 F7  JMP $F707

        Previous Page / Next Page