    BAM auf Diskette schreiben

    Einsprung von $B42C, $B53E:

    B612: A5 6C     LDA $6C          aktuellen Puffer merken
    B614: 85 3F     STA $3F
    B616: A9 07     LDA #$07         Puffer 7
    B618: A2 01     LDX #$01         in den Directory-Sektor 1 schreiben
    B61A: 20 43 B6  JSR $B643        T&S und Puffernummer uebergeben
    B61D: 20 E2 94  JSR $94E2        Dir-Sektor schreiben
    B620: A9 08     LDA #$08         Puffer 8
    B622: A2 02     LDX #$02         in den Directory-Sektor 2 schreiben
    B624: 20 43 B6  JSR $B643        T&S und Puffernummer uebergeben
    B627: 20 E2 94  JSR $94E2        Dir-Sektor schreiben

    Einsprung von $B5F9, $B60F:

    B62A: A5 3F     LDA $3F          Puffernummer wieder herstellen
    B62C: 85 6C     STA $6C
    B62E: A9 00     LDA #$00         Flag fuer 'Bam nicht veraendert'
    B630: 85 35     STA $35
    B632: 60        RTS

        Previous Page / Next Page