     $F36E/62318:   Execute program in buffer

    Jump from $F369:

    F36E: A5 3F     LDA $3F         ; buffer number

    Jump from $F2CA:

    F370: 18        CLC
    F371: 69 03     ADC #$03        ; plus 3
    F373: 85 31     STA $31
    F375: A9 00     LDA #$00        ; equals address of buffer
    F377: 85 30     STA $30
    F379: 6C 30 00  JMP ($0030)     ; execute program in buffer

        Previous Page / Next Page