    Sprungadressen der Error-Routinen merken
    und auf JCBMBOOTRTN umlenken

    Einsprung von $A938:

    AA0F: 20 7C BA  JSR $BA7C        Sprungvektoren retten
    AA12: A9 4C     LDA #$4C         $a94c: JCBMBOOTRTN
    AA14: 8D BA 01  STA $01BA        Error-Routine des DOS 'verbiegen'
    AA17: A9 A9     LDA #$A9
    AA19: 8D BB 01  STA $01BB
    AA1C: A9 4C     LDA #$4C         $a94c: JCBMBOOTRTN
    AA1E: 8D AE 01  STA $01AE        Job-Error-Routine 'verbiegen'
    AA21: A9 A9     LDA #$A9
    AA23: 8D AF 01  STA $01AF
    AA26: 60        RTS

        Previous Page / Next Page