     $EEBB/61115:   RS-232 Send

    Jump from $FE9D:

    EEBB: A5 B4     LDA $B4
    EEBD: F0 47     BEQ $EF06
    EEBF: 30 3F     BMI $EF00
    EEC1: 46 B6     LSR $B6
    EEC3: A2 00     LDX #$00
    EEC5: 90 01     BCC $EEC8
    EEC7: CA        DEX

    Jump from $EEC5:

    EEC8: 8A        TXA
    EEC9: 45 BD     EOR $BD
    EECB: 85 BD     STA $BD
    EECD: C6 B4     DEC $B4
    EECF: F0 06     BEQ $EED7

    Jump from $EEEC, $EEF0, $EF04:

    EED1: 8A        TXA
    EED2: 29 04     AND #$04
    EED4: 85 B5     STA $B5
    EED6: 60        RTS

    Jump from $EECF:

    EED7: A9 20     LDA #$20
    EED9: 2C 94 02  BIT $0294
    EEDC: F0 14     BEQ $EEF2
    EEDE: 30 1C     BMI $EEFC
    EEE0: 70 14     BVS $EEF6
    EEE2: A5 BD     LDA $BD
    EEE4: D0 01     BNE $EEE7

    Jump from $EEF4, $EEFA, $EEFE:

    EEE6: CA        DEX

    Jump from $EEE4, $EEF8, $EEFC:

    EEE7: C6 B4     DEC $B4
    EEE9: AD 93 02  LDA $0293
    EEEC: 10 E3     BPL $EED1
    EEEE: C6 B4     DEC $B4
    EEF0: D0 DF     BNE $EED1

    Jump from $EEDC:

    EEF2: E6 B4     INC $B4
    EEF4: D0 F0     BNE $EEE6

    Jump from $EEE0:

    EEF6: A5 BD     LDA $BD
    EEF8: F0 ED     BEQ $EEE7
    EEFA: D0 EA     BNE $EEE6

    Jump from $EEDE:

    EEFC: 70 E9     BVS $EEE7
    EEFE: 50 E6     BVC $EEE6

    Jump from $EEBF:

    EF00: E6 B4     INC $B4
    EF02: A2 FF     LDX #$FF
    EF04: D0 CB     BNE $EED1

        Previous Page / Next Page