    JOB $a4: SP_READ

    C800: 20 A6 CF  JSR $CFA6        Blockheader lesen
    C803: A5 88     LDA $88          befindet sich der Kopf auf der
    C805: C5 1F     CMP $1F          richtigen Spur ?
    C807: F0 03     BEQ $C80C        ja, ==>
    C809: 4C 88 CB  JMP $CB88        02, MISHD_DV_ER

    Einsprung von $C807:

    C80C: A6 83     LDX $83          Jobnummer holen [Dies ist der Index fuer
                                     1-Byte Tabellen !!!
    C80E: B5 0B     LDA $0B,X         Das Holen der T&S funktioniert daher nur
    C810: 8D 01 60  STA $6001         bei Job 0. Da die Pufferadresse aber
    C813: B5 0C     LDA $0C,X         sowieso immer $0300 ist, laesst sich dieser
    C815: 8D 02 60  STA $6002         Fehler verschmerzen.]
    C818: A9 00     LDA #$00         $0300: Pufferadresse
    C81A: 85 4A     STA $4A          Pufferzeiger setzen
    C81C: A9 03     LDA #$03
    C81E: 85 4B     STA $4B
    C820: EA  ....  NOP            [19 NOPS]
    C832: ....  EA  NOP

    C833: AD DF 01  LDA $01DF        Controller-Befehl: 'Read Sector'
    C836: 20 F4 CB  JSR $CBF4        Kommando an Controller uebergeben
    C839: A4 91     LDY $91          Blockgroesse holen
    C83B: C0 03     CPY #$03         Anzahl der einzulesenden Speicherseiten
    C83D: D0 02     BNE $C841        ermitteln
    C83F: C8        INY
    C840: EA        NOP

    Einsprung von $C83D, $C849, $C858, $C85D:

    C841: AD 00 60  LDA $6000        Controllestatus abfragen
    C844: 29 03     AND #$03
    C846: 4A        LSR
    C847: 90 16     BCC $C85F        'Controller ready', (Fehler) ==>
    C849: F0 F6     BEQ $C841        noch nicht 'Byte ready', (warten) ==>
    C84B: 84 82     STY $82
    C84D: A0 00     LDY #$00
    C84F: AD 03 60  LDA $6003        Byte von Diskette
    C852: 91 4A     STA ($4A),Y      in Puffer schreiben
    C854: A4 82     LDY $82
    C856: E6 4A     INC $4A          Pufferzeiger erhoehen
    C858: D0 E7     BNE $C841
    C85A: E6 4B     INC $4B
    C85C: 88        DEY              noch eine Seite einlesen ?
    C85D: D0 E2     BNE $C841        ja, ==>

    Einsprung von $C847:

    C85F: 20 3F CD  JSR $CD3F        Controller-Status pruefen
    C862: 4C CC CD  JMP $CDCC        Jobauftrag beenden

    C865: FF  ....
    C8FF: ....  FF
        Previous Page / Next Page