    FSM auf Eingang schalten

    ACB6: EA        NOP              [s. 1571-DOS:
    ACB7: EA        NOP             81C4  A9 84     LDA #$84     eigentlich #88
    ACB8: EA        NOP             81C6  8D 0D 40  STA $400D
    ACB9: EA        NOP               Interrupt bei Alarmzeit (Fehler des DOS)
    ACBA: EA        NOP               haette genau die richtige Laenge.]

    Einsprung von $ABDD, $AEE4, $AEEC, $B102, $BEC5, $BF63:

    ACBB: 08        PHP              <-- I-Flag retten
    ACBC: 78        SEI
    ACBD: AD 0E 40  LDA $400E        SDR auf Eingang schalten
    ACC0: 29 BF     AND #$BF
    ACC2: 20 C7 DB  JSR $DBC7        Schiebezaehler initialisieren
    ACC5: AD 01 40  LDA $4001        Bustreiber auf Eingang schalten
    ACC8: 29 DF     AND #$DF
    ACCA: 8D 01 40  STA $4001
    ACCD: 28        PLP
    ACCE: 60        RTS

        Previous Page / Next Page