     $F5FA/62970:   Save to Serial Bus

    F5FA: A9 61     LDA #$61
    F5FC: 85 B9     STA $B9
    F5FE: A4 B7     LDY $B7
    F600: D0 03     BNE $F605
    F602: 4C 10 F7  JMP $F710

    Jump from $F600:

    F605: 20 D5 F3  JSR $F3D5
    F608: 20 8F F6  JSR $F68F
    F60B: A5 BA     LDA $BA
    F60D: 20 0C ED  JSR $ED0C
    F610: A5 B9     LDA $B9
    F612: 20 B9 ED  JSR $EDB9
    F615: A0 00     LDY #$00
    F617: 20 8E FB  JSR $FB8E
    F61A: A5 AC     LDA $AC
    F61C: 20 DD ED  JSR $EDDD
    F61F: A5 AD     LDA $AD
    F621: 20 DD ED  JSR $EDDD

    Jump from $F63D:

    F624: 20 D1 FC  JSR $FCD1
    F627: B0 16     BCS $F63F
    F629: B1 AC     LDA ($AC),Y
    F62B: 20 DD ED  JSR $EDDD
    F62E: 20 E1 FF  JSR $FFE1
    F631: D0 07     BNE $F63A

    Jump from $F4FE:

    F633: 20 42 F6  JSR $F642
    F636: A9 00     LDA #$00
    F638: 38        SEC
    F639: 60        RTS

    Jump from $F631:

    F63A: 20 DB FC  JSR $FCDB
    F63D: D0 E5     BNE $F624

    Jump from $F627:

    F63F: 20 FE ED  JSR $EDFE

    Jump from $F633, $F2EE, $F52B:

    F642: 24 B9     BIT $B9
    F644: 30 11     BMI $F657
    F646: A5 BA     LDA $BA
    F648: 20 0C ED  JSR $ED0C
    F64B: A5 B9     LDA $B9
    F64D: 29 EF     AND #$EF
    F64F: 09 E0     ORA #$E0
    F651: 20 B9 ED  JSR $EDB9

    Jump from $F406:

    F654: 20 FE ED  JSR $EDFE

    Jump from $F644:

    F657: 18        CLC
    F658: 60        RTS

        Previous Page / Next Page