     $D2DA/53978:   ?

    Jump from $E2BC, $E2BF:

    D2DA: A6 82     LDX $82
    D2DC: B5 A7     LDA $A7,X
    D2DE: 30 09     BMI $D2E9
    D2E0: 8A        TXA
    D2E1: 18        CLC
    D2E2: 69 07     ADC #$07
    D2E4: AA        TAX
    D2E5: B5 A7     LDA $A7,X
    D2E7: 10 F0     BPL $D2D9

    Jump from $D2DE:

    D2E9: C9 FF     CMP #$FF
    D2EB: F0 EC     BEQ $D2D9
    D2ED: 48        PHA
    D2EE: A9 FF     LDA #$FF
    D2F0: 95 A7     STA $A7,X
    D2F2: 68        PLA

    Jump from $D268, $D279, $D28A:

    D2F3: 29 0F     AND #$0F
    D2F5: A8        TAY             ; buffer number
    D2F6: C8        INY
    D2F7: A2 10     LDX #$10        ; 16

    Jump from $D304:

    D2F9: 6E 50 02  ROR $0250
    D2FC: 6E 4F 02  ROR $024F       ; rotate 16-bit allocation register
    D2FF: 88        DEY
    D300: D0 01     BNE $D303
    D302: 18        CLC             ; erase bit for buffer

    Jump from $D300:

    D303: CA        DEX
    D304: 10 F3     BPL $D2F9
    D306: 60        RTS

        Previous Page / Next Page