     $F333/62259:   Restore Default I/O

    F333: A2 03     LDX #$03
    F335: E4 9A     CPX $9A
    F337: B0 03     BCS $F33C
    F339: 20 FE ED  JSR $EDFE

    Jump from $F337:

    F33C: E4 99     CPX $99
    F33E: B0 03     BCS $F343
    F340: 20 EF ED  JSR $EDEF

    Jump from $F33E:

    F343: 86 9A     STX $9A
    F345: A9 00     LDA #$00
    F347: 85 99     STA $99
    F349: 60        RTS

        Previous Page / Next Page