    Rest eines Records mit $00 auffuellen ($e0f3)

    Einsprung von $A089, $A050:

    A07B: A9 20     LDA #$20         b5=1: Record ist voll ?
    A07D: 20 E4 9C  JSR $9CE4        Dateistatus testen
    A080: D0 0A     BNE $A08C        ja, ==>
    A082: A9 00     LDA #$00         Fuellbyte festlegen
    A084: 85 54     STA $54
    A086: 20 FC 9F  JSR $9FFC        Byte in Recordpuffer schreiben
    A089: 4C 7B A0  JMP $A07B        bis Record voll ist

    Einsprung von $A080:

    A08C: 60        RTS
        Previous Page / Next Page