    Kanal- und Puffernummer holen ($d12f)
    A: x: Puffernummer *2
       y: Kanalnummer

    Einsprung von $8B6B, $8C06, $933A, $9F9E, $A0AD, $A0C6, $A0E4:

    9069: 20 11 9F  JSR $9F11        aktuellen Puffer holen
    906C: 0A        ASL              * 2 (Index in Pufferzeigertabelle
    906D: AA        TAX              mit 2 Byte pro Zeiger)
    906E: A4 50     LDY $50          aktuelle Kanalnummer
    9070: 60        RTS

        Previous Page / Next Page