    Prueft, ob Sektor in Cachepuffer passt, Cachezeiger setzen

    Einsprung von $C635, $C936, $CA36:

    CB8D: 18        CLC              a: Sektornummer
    CB8E: 65 8C     ADC $8C          + Cache-Start
    CB90: 85 4B     STA $4B          als Zeiger in Cachepuffer
    CB92: C9 20     CMP #$20         >= $2000
    CB94: B0 01     BCS $CB97        ja, ==>
    CB96: 60        RTS

    Einsprung von $CB94:

    CB97: 68        PLA
    CB98: 68        PLA
    CB99: 20 3F CD  JSR $CD3F        Auf Controller ready warten
    CB9C: 4C 88 CB  JMP $CB88        02: MISHD_DV_ER: Blockheader nicht gefunden

        Previous Page / Next Page