    Ganze Diskette als Partition setzen

    Einsprung von $84BB, $8ECB, $946D, $B7F7, $C2FC:

    B0B3: A9 00     LDA #$00         0: erste physikalische Spur
    B0B5: 85 8E     STA $8E
    B0B7: A9 01     LDA #$01         1: logischer Starttrack der Partition
    B0B9: 85 90     STA $90
    B0BB: A9 03     LDA #$03         3: 1. Sektor des Verzeichnisses
    B0BD: 8D E5 01  STA $01E5
    B0C0: A9 51     LDA #$51         81: letzter Track der Partition +1
    B0C2: 8D 2C 02  STA $022C
    B0C5: A9 4F     LDA #$4F         79: letzte physikalische Spur
    B0C7: 85 8F     STA $8F
    B0C9: A9 28     LDA #$28         40: Track des Directory setzen
    B0CB: 8D 2B 02  STA $022B
    B0CE: 60        RTS

        Previous Page / Next Page