Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC 3.7. Text-/Bitmapdarstellung 3.7.3. Grafikmodi
3.7.3.1. Standard-Textmodus (ECM/BMM/MCM=0/0/0) |
In diesem Modus (wie in allen Textmodi) liest der VIC aus der Videomatrix 8-Bit-Zeichenzeiger, die die Adresse der Punktmatrix des Zeichens im Zeichengenerator angibt. Damit ist ein Zeichensatz von 256 Zeichen verfügbar, die jeweils aus 8×8 Pixeln bestehen, die in 8 aufeinanderfolgenden Bytes im Zeichengenerator abgelegt sind. Mit den Bits VM10-13 und CB11-13 aus Register $d018 lassen sich Videomatrix und Zeichengenerator im Speicher verschieben. Im Standard-Textmodus entspricht jedes Bit im Zeichengenerator direkt einem Pixel auf dem Bildschirm. Die Vordergrundfarbe ist für jedes Zeichen im Farbnybble aus der Videomatrix angegeben, die Hintergrundfarbe wird global durch Register $d021 festgelegt. c-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
VM13 | VM12 | VM11 | VM10 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0
Daten
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Farbe von "1"-Pixeln | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
g-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CB13 | CB12 | CB11 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RC2 | RC1 | RC0
Daten
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
8 Pixel (1 Bit/Pixel) "0": Hintergrundfarbe 0 ($d021) "1": Farbe aus Bits 8-11 der c-Daten