     $F7D7/63447:   Set Buffer Stat / End Pointers

    Jump from $F7B7, $F847, $F864:

    F7D7: 20 D0 F7  JSR $F7D0
    F7DA: 8A        TXA
    F7DB: 85 C1     STA $C1
    F7DD: 18        CLC
    F7DE: 69 C0     ADC #$C0
    F7E0: 85 AE     STA $AE
    F7E2: 98        TYA
    F7E3: 85 C2     STA $C2
    F7E5: 69 00     ADC #$00
    F7E7: 85 AF     STA $AF
    F7E9: 60        RTS

        Previous Page / Next Page