    Lesen/Schreiben des aktuellen Puffers ($d460)
    E: $6c    : Puffernummer
       $4d,$4e: T&S

    Einsprung von $8B68, $8B91, $95E1, $9A90:

    93BD: A9 80     LDA #$80         <-- Puffer lesen
    93BF: D0 02     BNE $93C3

    Einsprung von $8BC7, $8BDD, $9656, $97E7, $9837, $B3F0, $B408:

    93C1: A9 90     LDA #$90         <-- Puffer schreiben

    Einsprung von $93BF:

    93C3: 85 28     STA $28
    93C5: A5 6C     LDA $6C          Puffernummer holen
    93C7: 20 88 95  JSR $9588        T&S an Controller uebergeben
    93CA: A6 6C     LDX $6C          Puffernummer holen
    93CC: 4C E8 94  JMP $94E8        Puffer lesen/schreiben

        Previous Page / Next Page