    Sprungvektoren

    Einsprung von $A83B, $AEE7, $AFE6:

    FF00: 6C 90 01  JMP ($0190)       $b0f0  JIDLE: Hauptleerlaufschleife
    FF03: 6C 92 01  JMP ($0192)       $dafd  JIRQ: Interrupt-Vektor

    Einsprung von $AD59:

    FF06: 6C 94 01  JMP ($0194)       $afca  JNMI: Warmstart-Vektor
    FF09: 6C 96 01  JMP ($0196)       $b262  JVERDIR: VALIDATE-Befehl
    FF0C: 6C 98 01  JMP ($0198)       $8ec5  JINTDRV: INITIALIZE-Befehl
    FF0F: 6C 9A 01  JMP ($019A)       $b781  JPART: PARTITION-Befehl
    FF12: 6C 9C 01  JMP ($019C)       $892f  JMEM: M-x -Befehle
    FF15: 6C 9E 01  JMP ($019E)       $8a5d  JBLOCK: B-x -Befehle
    FF18: 6C A0 01  JMP ($01A0)       $898f  JUSER: Ux -Befehle
    FF1B: 6C A2 01  JMP ($01A2)       $a1a1  JRECORD: Position-Befehl
    FF1E: 6C A4 01  JMP ($01A4)       $a956  JUTLODR: &-Befehl
    FF21: 6C A6 01  JMP ($01A6)       $876e  JDSKCPY: COPY-Befehl
    FF24: 6C A8 01  JMP ($01A8)       $88c5  JRENAME: RENAME-Befehl
    FF27: 6C AA 01  JMP ($01AA)       $8688  JSCRTCH: SCRATCH-Befehl

    Einsprung von $BD79:

    FF2A: 6C AC 01  JMP ($01AC)       $b348  JNEW: NEW-Befehl

    Einsprung von $876A, $9536, $B9DC, $BB0E:

    FF2D: 6C AE 01  JMP ($01AE)       $a7ae  ERROR: Error-Routine des Controllers

    Einsprung von $AD29, $B10C, $BA61:

    FF30: 6C B0 01  JMP ($01B0)       $abcf  JATNSRV: ATN bedienen

    Einsprung von $AC88:

    FF33: 6C B2 01  JMP ($01B2)       $ad5c  JTALK: Daten zum Computer senden

    Einsprung von $AC75:

    FF36: 6C B4 01  JMP ($01B4)       $aeb8  JLISTEN: Daten vom Computer holen

    Einsprung von $DB22, $DB2D:

    FF39: 6C B6 01  JMP ($01B6)       $c0be  JLCC: Controller-Routine

    Einsprung von $C0F5:

    FF3C: 6C B8 01  JMP ($01B8)       $cedc  JTRANS_TS: log. in phys. Format

    Einsprung von $8082, $8B5D, $94A5, $94D0, $9ACA, $A19E, $A9E5, $AA01, $B320,
                  $B5BA, $B728, $B743, $B77E, $B84E:

    FF3F: 6C BA 01  JMP ($01BA)       $a7f1  CMDERR: Error-Routine des DOS

    FF42: FF ....
    FF53: .... FF

    FF54: 4C 9D 95  JMP $959D        STROBE_CONTROLLER: Aufruf des Controllers
    FF57: 4C 38 A9  JMP $A938        JCBMBOOT: Autoboot-Routine
    FF5A: 4C 4C A9  JMP $A94C        JCBMBOOTRTN: Beenden des Bootprogramms
    FF5D: 4C 1D AB  JMP $AB1D        JSIGNATURE: ROM-Signatur pruefen
    FF60: 4C 45 91  JMP $9145        JDEJAVU: Selbstladeroutine umschalten
    FF63: 4C EA AE  JMP $AEEA        JSPINOUT: SPIN, SPOUT festlegen
    FF66: 4C 5C 8C  JMP $8C5C        JALLOCBUFF: Puffer allokieren

    Einsprung von $B374, $B380, $BEE7, $BEF5:

    FF69: 4C 60 94  JMP $9460        JDETDSKCHG: Prueft auf Diskettenwechsel

    Einsprung von $B16F, $BF36:

    FF6C: 4C E3 BF  JMP $BFE3        JTRKWRT: Cachepuffer auf Disk schreiben

    FF6F: FF ....
    FF74: .... FF
        Previous Page / Next Page