    Seite auswaehlen
    E: a: =0: Seite 0
          >0: Seite 1
    [Die Routine geht davon aus, dass das a-Register unmittelbar vor dem
     Funktionsaufruf gesetzt wird, damit das z-Flag stimmt. Das z-Flag alleine
     reicht aber nicht.]

    Einsprung von $C12B, $C14F, $CB3B:

    CFC0: F0 02     BEQ $CFC4
    CFC2: A9 01     LDA #$01         a>0, dann a=1

    Einsprung von $CFC0:

    CFC4: 85 36     STA $36
    CFC6: AD 00 40  LDA $4000        b0: Bit fuer Seite
    CFC9: 29 FE     AND #$FE         in Steuerregister einblenden
    CFCB: 05 36     ORA $36
    CFCD: 8D 00 40  STA $4000
    CFD0: 60        RTS

        Previous Page / Next Page