    FSM: DRF (Device Request Fast) Signal senden (bei der 1571: $8199)

    Einsprung von $ACA5, $AC72:

    AC9D: 20 15 AD  JSR $AD15        ATN-Modus testen
    ACA0: 20 0C AD  JSR $AD0C        Bus auslesen
    ACA3: 29 04     AND #$04         Auf CLOCK Lo warten
    ACA5: D0 F6     BNE $AC9D
    ACA7: 20 D4 AC  JSR $ACD4        FSM auf Ausgabe schalten
    ACAA: A9 00     LDA #$00         $00 in serielles Schieberegister laden
    ACAC: 8D 0C 40  STA $400C
    ACAF: A9 08     LDA #$08         b3: 1: SDR ist leer

    Einsprung von $ACB4:

    ACB1: 2C 0D 40  BIT $400D        Uebertragung abwarten
    ACB4: F0 FB     BEQ $ACB1

        Previous Page / Next Page