    Wenn BAM-Puffer leer, dann BAM einlesen ($f0df)

    Einsprung von $B640, $B64F:

    B5F2: A5 6C     LDA $6C          aktuellen Puffer merken
    B5F4: 85 3F     STA $3F
    B5F6: AD 00 0A  LDA $0A00        ist eine Bam im Speicher
    B5F9: D0 2F     BNE $B62A        ja, ==>
    B5FB: A9 07     LDA #$07         in Puffer 7 den Block tt,01 laden
    B5FD: A2 01     LDX #$01         (tt = Dir-Track)
    B5FF: 20 43 B6  JSR $B643        T&S und Puffernummer an DC
    B602: 20 DE 94  JSR $94DE        Job ausfuehren und ueberwachen
    B605: A9 08     LDA #$08         in Puffer 8 den Block tt,02 laden
    B607: A2 02     LDX #$02
    B609: 20 43 B6  JSR $B643        T&S und Puffernummer an DC
    B60C: 20 DE 94  JSR $94DE        Job ausfuehren und ueberwachen
    B60F: 4C 2A B6  JMP $B62A        aktuelle Puffernummer zurueckholen
        Previous Page / Next Page