Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC 3.7. Text-/Bitmapdarstellung 3.7.3. Grafikmodi
3.7.3.8. Ungültiger Bitmap-Modus 2 (ECM/BMM/MCM=1/1/1) |
Der letzte ungültige Modus liefert auch ein schwarzes Bild, das sich jedoch genauso mit Hilfe der Sprite-Grafik-Kollisionen "abtasten" läßt. Der Aufbau der Grafik ist im Prinzip wie im Multicolor-Bitmap-Modus, aber die Bits 9 und 10 der g-Adressen sind wegen dem gesetzten ECM-Bit immer Null, was sich in der Darstellung genauso wie beim ersten ungültigen Bitmap-Modus wiederspiegelt. Die Bitkombination "01" wird wie gewohnt zum Hintergrund gezählt. c-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
VM13 | VM12 | VM11 | VM10 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0
Daten
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
unbenutzt
g-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CB13 | VC9 | VC8 | 0 | 0 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0 | RC2 | RC1 | RC0
Daten
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
4 Pixel (2 Bit/Pixel) "00": Schwarz (Hintergrund) "01": Schwarz (Hintergrund) "10": Schwarz (Vordergrund) "11": Schwarz (Vordergrund)