    Puffer mit $00 fuellen ($dec1)
    E: a: Puffernummer

    Einsprung von $9C04, $9C87, $A466:

    9DFA: A8        TAY
    9DFB: B9 F1 01  LDA $01F1,Y      Adresse des Puffers (Hi) holen
    9DFE: 85 41     STA $41
    9E00: A9 00     LDA #$00         (Lo) = 0
    9E02: 85 40     STA $40
    9E04: A8        TAY

    Einsprung von $9E08:

    9E05: 91 40     STA ($40),Y      Puffer mit $00 fuellen
    9E07: C8        INY
    9E08: D0 FB     BNE $9E05
    9E0A: 60        RTS

        Previous Page / Next Page