    Puffer freigeben                <-- Einsprung
    E: a: Puffernummer

    Einsprung von $91DC, $91ED, $9200:

    9252: 29 0F     AND #$0F         Puffernummer isolieren
    9254: A8        TAY              und Puffer freigeben
    9255: C8        INY              durch Loeschen des entsprechenden Bits
    9256: A2 08     LDX #$08

    Einsprung von $925F:

    9258: 66 6D     ROR $6D          ROR, bis die Bits wieder an der alten
    925A: 88        DEY              Position sind
    925B: D0 01     BNE $925E        an der gesuchten Position durch
    925D: 18        CLC              CLC das entsprechende Bit loeschen

    Einsprung von $925B:

    925E: CA        DEX
    925F: 10 F7     BPL $9258        weiterschieben, ==>

    Einsprung von $9246, $924A:

    9261: 60        RTS

        Previous Page / Next Page