     $FE30/65072:   Convert header in buffer 0 to GCR code

    Jump from $FC92:

    FE30: A9 00     LDA #$00
    FE32: 85 30     STA $30
    FE34: 85 2E     STA $2E
    FE36: 85 36     STA $36
    FE38: A9 BB     LDA #$BB
    FE3A: 85 34     STA $34
    FE3C: A5 31     LDA $31
    FE3E: 85 2F     STA $2F
    FE40: A9 01     LDA #$01
    FE42: 85 31     STA $31

    Jump from $FE61:

    FE44: A4 36     LDY $36
    FE46: B1 2E     LDA ($2E),Y
    FE48: 85 52     STA $52
    FE4A: C8        INY
    FE4B: B1 2E     LDA ($2E),Y
    FE4D: 85 53     STA $53
    FE4F: C8        INY
    FE50: B1 2E     LDA ($2E),Y
    FE52: 85 54     STA $54
    FE54: C8        INY
    FE55: B1 2E     LDA ($2E),Y
    FE57: 85 55     STA $55
    FE59: C8        INY
    FE5A: F0 08     BEQ $FE64
    FE5C: 84 36     STY $36
    FE5E: 20 D0 F6  JSR $F6D0
    FE61: 4C 44 FE  JMP $FE44

    Jump from $FE5A:

    FE64: 4C D0 F6  JMP $F6D0

        Previous Page / Next Page