    FSM auf Ausgabe schalten

    ACCF: EA        NOP              [s. 1571-DOS:
    ACD0: EA        NOP             81E0  A9 08     LDA #$08
    ACD1: EA        NOP             81E2  8D 0D 40  STA $400D
    ACD2: EA        NOP               Interrupt bei FSM-Ein-/Ausgabe verhindern
    ACD3: EA        NOP               haette genau die richtige Laenge.]

    Einsprung von $AAC3, $ACA7, $AEEF, $B8DB, $BB15, $BE7C, $BEBF,
                  $BF5A:

    ACD4: 08        PHP              <-- I-Flag retten
    ACD5: 78        SEI
    ACD6: AD 01 40  LDA $4001        Bustreiber auf Ausgang schalten
    ACD9: 09 20     ORA #$20
    ACDB: 8D 01 40  STA $4001
    ACDE: AD 0E 40  LDA $400E        SDR auf Ausgabe schalten
    ACE1: 09 40     ORA #$40
    ACE3: 20 E0 DB  JSR $DBE0        Schiebezaehler initialisieren
    ACE6: 28        PLP
    ACE7: 60        RTS

        Previous Page / Next Page