    Erhoehen des aktuellen Pufferzeigers ($d1c6)
    E: a  : Wert, der zum Pufferzeiger addiert werden soll
       $50: aktuelle Kanalnummer

    Einsprung von $8495:

    9138: 85 40     STA $40          Wert merken
    913A: 20 42 94  JSR $9442        Pufferzeiger holen
    913D: 18        CLC              a: Pufferzeiger Lo
    913E: 65 40     ADC $40          und angegebenen Wert hinzuaddieren
    9140: 95 BB     STA $BB,X        Pufferzeiger setzen
    9142: 85 64     STA $64
    9144: 60        RTS

        Previous Page / Next Page