Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC 3.7. Text-/Bitmapdarstellung 3.7.3. Grafikmodi
3.7.3.5. ECM-Textmodus (ECM/BMM/MCM=1/0/0) |
Dieser Textmodus entspricht dem Standard-Textmodus, erlaubt es aber, für jedes einzelne Zeichen eine von vier Hintergrundfarben auszuwählen. Die Auswahl geschieht über die oberen beiden Bits des Zeichenzeigers. Dadurch reduziert sich der Zeichenvorrat allerdings von 256 auf 64 Zeichen. c-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
VM13 | VM12 | VM11 | VM10 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0
Daten
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Farbe von "1"-Pixeln | Wahl des Hintergr. | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
g-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CB13 | CB12 | CB11 | 0 | 0 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 | RC2 | RC1 | RC0
Daten
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
8 Pixel (1 Bit/Pixel) "0": Je nach Bits 6/7 der c-Daten 00: Hintergrundfarbe 0 ($d021) 01: Hintergrundfarbe 1 ($d022) 10: Hintergrundfarbe 2 ($d023) 11: Hintergrundfarbe 3 ($d024) "1": Farbe aus Bits 8-11 der c-Daten