    Block-Execute ($cda3)

    8BE3: 20 65 8B  JSR $8B65        Parameter testen, Block lesen
    8BE6: A9 00     LDA #$00         Lo-Byte der Startadresse merken
    8BE8: 85 40     STA $40
    8BEA: A6 6C     LDX $6C          Adresse des aktuellen Puffers holen
    8BEC: BD F1 01  LDA $01F1,X
    8BEF: 85 41     STA $41          und als Hi-Byte der Startadresse merken
    8BF1: 20 F7 8B  JSR $8BF7        Ruecksprungadresse auf dem Stack merken
    8BF4: 4C 4C 80  JMP $804C

    Einsprung von $8BF1:

    8BF7: 6C 40 00  JMP ($0040)       Programm aufrufen

        Previous Page / Next Page