Der MOS 6567/6569 Videocontroller (VIC-II) und seine Anwendung im Commodore 64
Inhalt 3. Funktionsweise des VIC 3.7. Text-/Bitmapdarstellung 3.7.3. Grafikmodi
3.7.3.7. Ungültiger Bitmap-Modus 1 (ECM/BMM/MCM=1/1/0) |
Dieser Modus erzeugt ebenfalls nur ein schwarzes Bild, die Pixel lassen sich allerdings auch hier mit dem Spritekollisionstrick auslesen. Der Aufbau der Grafik ist im Prinzip wie im Standard-Bitmap-Modus, aber die Bits 9 und 10 der g-Adressen sind wegen dem gesetzten ECM-Bit immer Null, entsprechend besteht auch die Grafik - grob gesagt - aus vier "Abschnitten", die jeweils viermal wiederholt dargestellt werden. c-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
VM13 | VM12 | VM11 | VM10 | VC9 | VC8 | VC7 | VC6 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0
Daten
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
unbenutzt
g-Zugriff
Adressen
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
CB13 | VC9 | VC8 | 0 | 0 | VC5 | VC4 | VC3 | VC2 | VC1 | VC0 | RC2 | RC1 | RC0
Daten
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
8 Pixel (1 Bit/Pixel) "0": Schwarz (Hintergrund) "1": Schwarz (Vordergrund)