     $E0F3/57587:   Fill record with 0s

    Jump from $E101, $E0C8:

    E0F3: A9 20     LDA #$20
    E0F5: 20 A6 DD  JSR $DDA6       ; test bit 5
    E0F8: D0 0A     BNE $E104       ; set?
    E0FA: A9 00     LDA #$00
    E0FC: 85 85     STA $85         ; zero as data byte
    E0FE: 20 7C E0  JSR $E07C       ; write in record
    E101: 4C F3 E0  JMP $E0F3       ; until record full

    Jump from $E0F8:

    E104: 60        RTS

        Previous Page / Next Page