    Holt Byte aus aktuellem Puffer ($d4f6)
    E: a  : Position im Puffer
       $50: aktuelle Kanalnummer
    A: a  : Byte aus Puffer

    Einsprung von $8449, $9F8F, $A37C:

    9450: 85 42     STA $42          Index in Puffer
    9452: 20 11 9F  JSR $9F11        aktuellen Puffer holen
    9455: AA        TAX
    9456: BD F1 01  LDA $01F1,X      Hi-Byte der Pufferadresse holen
    9459: 85 43     STA $43
    945B: A0 00     LDY #$00         Byte aus Puffer holen
    945D: B1 42     LDA ($42),Y
    945F: 60        RTS

        Previous Page / Next Page