    T&S des Folgeblocks des aktiven Kanals holen
    E: $50: Kanalnummer
    A: $4d-$4e: T&S des Folgeblocks

    Einsprung von $98D6, $9FBF, $9FEB:

    9DCE: A9 00     LDA #$00
    9DD0: 20 22 94  JSR $9422        Pufferzeiger auf 0 setzen
    9DD3: 20 71 90  JSR $9071        T&S des Folgeblocks holen
    9DD6: 85 4D     STA $4D
    9DD8: 20 71 90  JSR $9071
    9DDB: 85 4E     STA $4E
    9DDD: 60        RTS
        Previous Page / Next Page