    Kommandobyte in Controller schreiben

    Einsprung von $C3E9, $C65D, $C736, $C836, $C95E, $CA5E, $CB12, $CD10, $CD8D,
                  $CD96, $CE89:

    CBF4: EA        NOP
    CBF5: 8D 00 60  STA $6000        Befehl ins Befehlsregister schreiben
    CBF8: A9 01     LDA #$01         b0: Busy-Flag

    Einsprung von $CBFD:

    CBFA: 2C 00 60  BIT $6000
    CBFD: F0 FB     BEQ $CBFA        Warten, bis Controller 'busy' ist, ==>
    CBFF: 4C 34 AD  JMP $AD34        kurze Verzoegerung (14 ęs)

    CC02: FF  ....
    CCFF: ....  FF

        Previous Page / Next Page