     $E767/59239:   Get a char of the error message

    Jump from $E73D, $E745:

    E767: E6 86     INC $86
    E769: D0 02     BNE $E76D       ; increment pointer
    E76B: E6 87     INC $87

    Jump from $E769, $E775:

    E76D: A1 86     LDA ($86,X)     ; get character
    E76F: 0A        ASL             ; bit 7 into carry
    E770: A1 86     LDA ($86,X)     ; get character
    E772: 29 7F     AND #$7F        ; erase bit 7
    E774: 60        RTS

        Previous Page / Next Page