        $76/118:  Bus-Modus

      b0: 1: ATN aufgetreten
      b1: 1: ATN-Modus; 0: Daten-Modus
      b2: letzter Burst-Clock-Zustand
      b3: Ein-/Ausschalten des FSM-Busses
          1: FSM erlaubt, 0: immer seriell langsam
      b4: 1: VC20 Modus , 0: C64 Modus
      b5: Mode-Anforderung vom Computer
          1: FSM Bus    , 0: seriell langsam
      b6: 1: LISTEN bearbeiten
      b7: 1: TALK bearbeiten