    Job $a0: WRTVER_DV

    Einsprung von $C6D4:

    C9E1: 24 8D     BIT $8D          E/A-Byte: b7=1: 'Verify ein' ?
    C9E3: 10 0B     BPL $C9F0        nein, ==>
    C9E5: 20 DC CB  JSR $CBDC        1,6 ms warten
    C9E8: 20 00 CA  JSR $CA00        Spur mit Cachedaten vergleichen

    Einsprung von $C9F3:

    C9EB: 06 87     ASL $87          Flag: 'Cache veraendert' loeschen
    C9ED: 4C E2 CD  JMP $CDE2        Ende; naechsten Job pruefen ==>

    Einsprung von $C9E3:

    C9F0: 20 DC CB  JSR $CBDC        1,6 ms warten
    C9F3: 4C EB C9  JMP $C9EB        Flag: 'Cache veraendert' loeschen

    C9F6: FF  ....
    C9FF: ....  FF

        Previous Page / Next Page