     $E754/59220:   Get character and in buffer

    Jump from $E742, $E74A:

    E754: C9 20     CMP #$20        ; ' ' blank
    E756: B0 0B     BCS $E763       ; greater, then write in buffer
    E758: AA        TAX             ; save code
    E759: A9 20     LDA #$20        ; blank
    E75B: 91 A5     STA ($A5),Y     ; write in buffer
    E75D: C8        INY             ; increment buffer pointer
    E75E: 8A        TXA             ; code in accumulator
    E75F: 20 06 E7  JSR $E706       ; output previous text
    E762: 60        RTS

    Jump from $E756:

    E763: 91 A5     STA ($A5),Y     ; write character in buffer
    E765: C8        INY             ; and increment pointer
    E766: 60        RTS

        Previous Page / Next Page