    Abschluss eines Befehls ($c194)

    Einsprung von $87EB, $87F1, $8900, $89BD, $89CF, $8A5A, $8B8B, $8BAB, $8BE0,
                  $8BF4, $8C0C, $8ED9, $96AD, $984A, $9980, $9999, $A20A, $AAFD,
                  $B283, $B432, $B8CF, $B8D2, $B9D0:

    804C: A9 00     LDA #$00         Flag: 'BAM auf Diskette schreiben' loeschen
    804E: 85 35     STA $35

    Einsprung von $8B2C, $8B45, $98A8:

    8050: AD AB 02  LDA $02AB        Fehlernummer holen
    8053: F0 03     BEQ $8058        kein Fehler, ==>
    8055: 4C 7C 80  JMP $807C

    Einsprung von $8053:

    8058: A0 00     LDY #$00         00, Ok
    805A: 98        TYA
    805B: 85 4D     STA $4D          ,00

    Einsprung von $8710:

    805D: 84 4E     STY $4E          ,00

    Einsprung von $B80E:

    805F: 84 CD     STY $CD          Zeiger in INPUT-Puffer loeschen
    8061: 20 6D A8  JSR $A86D        Errormeldung ausgeben
    8064: 20 E5 81  JSR $81E5        LEDs ausschalten

    Einsprung von $9983, $999C:

    8067: A9 00     LDA #$00         Drivestatus loeschen
    8069: 85 6E     STA $6E
    806B: 20 71 80  JSR $8071        INPUT-Puffer loeschen
    806E: 4C 34 94  JMP $9434        interne Kanaele freigeben
        Previous Page / Next Page